
附件1
货物类政府采购项目采购需求表
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]2026年度肥西县省地共建森林专业防扑火队伍正规化装备物资采购项目

	采购单位联系人
及电话
	肥西县林业和园林建设服务中心
陈工：0551-68835006

	项目预算
	不分包项目：50万元

	项目概况
	肥西县属于森林火灾高风险县，由于森林防火装备技术发展较快，专业队灭火设备陈旧、老化，库存物资不足。目前，需采购割灌机、防火服(含头盔、手套、防刺鞋)、便携式水泵、电动灭火水枪、便携式水池等森林防火设备，详见采购需求。

	采购方式
	公开招标

	本项目是否接受
联合体投标
	否

	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人所提供的货物为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造；
3.本项目的特定资格要求：无。

	是否专门面向中小企业采购
	是

	预留中小企业份额占比
	全部预留

	付款方式
	经验收小组，现场验收合格后，一次性付款。

	供货及安装地点
	肥西县

	供货及安装期限
	合同生效后2年内全部完成。

	质保期
	个人护具1年，水泵等设备3年。

	拟采用的评标办法
	综合评分法

	标前公示反馈截止时间
	2026年10月13日17：30前（超过规定时间的视同放弃）


前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
二、货物需求
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识
	评审要求
	备注

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分细则
	

	无标识项
	投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究中标人违约责任，中标人承担相应违约责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。


（二）货物需求表
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价 （元）
	所属行业
	备注

	1
	便携式森林消防水泵
	一、发动机结构：
★1.强制空气冷却双缸二冲程或四冲程汽油发动机、功率≥15HP；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
2.采用高强度金属启动齿轮，双涡旋风冷散热提高发动机可靠稳定性；
★3.启动方式支持：一体式手拉、电启动、遥控启动、水压感应启动四种方式可选；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）。
二、性能配置
★4.水泵应采用双级或双级以上离心泵设计，泵壳、泵盖采用铝合金铸造；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
5.配备轻质多功能背架：应可背负、可手提；
6.进水口直径≥50mm、出水口直径≥40mm，泵组可实现串联、并联、串并联架设；
7.最大压力≥3.0MPa、最大流量≥6.0L/s、最大射程≥30m；
8.当压力为2.0MPa压力时、流量≥2.0L/s，当压力为1.4MPa压力时、流量≥4.0L/s；
9.配有便携空气泡沫灭火装置及A类泡沫灭火剂：
9.1灭火装置发泡箱容积：≥20L；
9.2额定流量@额定压力：≥150L/min@1.0Mpa；
★9.3泡沫液最大射程：≥25m；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
9.4发泡倍数通过发泡液比例调节阀进行无级调节：4-8（湿泡沫），8-12（中等泡沫），12-20（干泡沫）；
★9.5每箱发泡液使用时间：（4-8倍）湿泡沫≥30min，（8-12倍）中等泡沫≥25min，(12-20)干泡沫≥18min；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
9.6密封性能：最大工作压力下保持5min，各连接部件无渗漏；
9.7耐水压性能：1.0MPa压力下保持5min，无冒汗、裂纹及永久变形；
9.8标配A类泡沫灭火剂2桶(25kg/桶)。
三、附件要求
10.配置要求：三孔一体直流喷枪1把、便携空气泡沫灭火装置1套、单向阀1个、三通阀1个、底阀1个、止水钳1把、水带扳手2把、接力转换接头1个、可背负的附包1个、轻型吸水管1条（≥3.5米）、50-40-30涤纶长丝PU衬里消防水带300米、1.5寸耐磨水带1条、不锈钢骨架水带背包3个、专用工具包1套、65转50接头1个、铝制包装箱1个。
	台 
	3
	28000.00
	工业
	

	2
	▲综合救援水泵
	一、发动机结构：
★1.发动机为四冲程汽油发动机、净功率≥35HP；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
2.点火方式:晶体管点火；
3.启动方式:手拉启动和电启动；
二、性能配置
★4.泵组为四级或四级以上离心泵，变速箱为无油免维护同步变速；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
5.进水口直径≥50mm、出水口直径≥40mm，泵组可实现串联、并联、串并联架设；
★6.最大压力≥3.6MPa，最大射程≥30m；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★7.最大流量≥5.5L/s，最大吸程≥7m；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
8.当时压力为0.6MPa时、流量≥4.5L/s，当时压力为1.8MPa时、流量≥4.0L/s；
9.运转关闭性能：水泵在出水口关闭的情况下，能高速运转≥10分钟以上；
10.引水功能：真空泵自动引水，与水泵一体设计；
11.泵组在横向、纵向倾斜15℃的条件下，可以正常使用。
12.配备智能控制面板：内置一体化防爆移动照明控制功能，满足现场作业需求；须符合以下要求：
12.1 结构：采用增安型、本质安全型、浇封型和防粉尘点燃外壳保护型复合结构，额定电压≥DC22V，容量≥25Ah，额定功率≥180W；
12.2 升降杆：≥5节，最高升起高度≥3.7m；
12.3 防爆标志：Ex eb ib mb ⅡC T5 Gb；Ex ib mb tb ⅢC T95℃ Db。
三、出水管要求
13.材质要求：外管层材料为阻燃耐磨PU；
★14.工作压力≥5.0MPa，爆破压力≥15MPa；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★15.内胶层拉伸强度≥15MPa，外胶层拉伸强度≥10MPa；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
16.每根长度≥30m。
四、附件要求
17.配置：三孔一体直流喷枪1把、无后坐力开关水雾喷枪1把、单向阀1个、三通阀1个、悬浮式滤水底阀1个、止水钳1把、水带扳手2把、接力转换接头1个、可背负的附包1个、轻型吸水管1条（≥3.5米）、出水管300米、1.5寸耐磨水带1条、不锈钢骨架水带背包3个、专用工具包1套、修补带2个、65转50接头1个，铝制包装箱1个。
	台
	3
	38000.00
	工业
	

	3
	灭火水枪
	★1.作业方式：电动；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
2.双肩背负式，桶式；
3.电池与电动水泵应均匀分布在水桶下面，安装有过滤网，背带应具有调节功能；
★4.容积：≥20L，电池容量：≥12Ah，电压：标准12V；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
5.电动作业连续工作时间：≥5小时； 
6.水枪压力可手动调节，带有电压储能指示表；
7.各运动部件应转动灵活，各紧固件应牢固可靠，各零部件不应有歪斜、翘曲等现象。外观整洁干净、无明显的缺陷，无划伤和毛刺等。
	台
	40
	650.00
	工业
	

	4
	割灌机
	1.侧挂式、单缸风冷二冲程发动机，发动机排量：≥37cc；
★2.发动机功率：≥1.45kW，发动机最大输出转速：≥9800rpm；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★3.油箱：≥0.75L，一次加油连续工作时间：≥45min；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）； 
4.变速箱壳体温升：≤38℃；
5.切割效率：≥96cm²/s，切割燃油消耗率：≤60g/m²，刀杆直径：≥26mm；
6.净质量：≤7.2kg；
7.随机配备：配比壶，防护眼镜，尼龙打草头，40齿合金钢刀片，工具，说明书等。
	台
	40
	2000.00
	工业
	

	5
	油锯
	1.便携手持式；
★2.发动机额定净功率/转速：≥2.2kw/8000r/min；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★3.发动机最大净扭矩/转速：≥2.7Nm/6600r/min；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★4.常温起动性能≤10s，锯切效率≥55cm²/s，发动机最低燃油消耗率≤540g/kW；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
5.在怠速工况下稳定运转3min后进行翻转，各位置停留时间不少于5S，油锯不应熄火；
6.主机比质量≤2.8kg/kW，手把振动≤10m/s²；
7.耳旁噪音：怠速≤85dB（A）、高速空转≤115dB（A）；
8.链条类型：325”或3/8，导板尺寸：16寸或18寸；
9.净质量：≤5.5kg。
	台
	10
	1100.00
	工业
	

	6
	移动水池
	1.颜色：军绿色或天蓝色；
2.形式：开顶式带防尘盖，水池容量：2cm³；
3.材质：TPU材质，基布：聚酯纤维，纱线粗细：≥1000D×1000D，织物密度mm：经线≥20、纬线≥20，厚度≥2.0mm；
4.食品级聚氯乙烯涂层；
5.性能特点：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好；
6.性能指标：每平方米克重：≤800g，抗拉强度：≥1800N，撕裂强度：≥180N；
7.展开方式：底部进水自动升降式自撑起来；
8.排水口安装位置：带有口径为40mm的开关球阀方便排水和进水；
9.净重：≤20kg。
	个
	6
	2000.00
	工业
	

	7
	语音宣传杆
	太阳能语音播报杆参数参数：
1.配用光源：LED；
2.光伏板功率：≥7Wp；
3.电池规格：语音模块电池≥3.7V/14Wh；警示灯模块电池≥3.7V/7Wh；
4.声波模块连续工作时间：≥21h；
5.语音内容可根据采购方需要定制，且可通过遥控器或者机体按键进行内容切换；
6.感应方式：微波感应；
7.音量：≥90db/4m处；
8.声波模块额定功率：≥2W；
9.警示灯额定功率：≥0.5×2W；
10.警示灯工作时间：≥100h；
11.警示灯闪烁频率：≥40次/分；
12.防护等级：≥IP65；
13.工作温度：-20~+50℃；
14.可视距离：≥300m；
15.立杆高度：≥2米；
16.其他要求：
（1）含施工、安装、调试等全部费用（安装地点乡、镇、村）；
（2）质保期内每年必须进行不少于3次的检修。
	台
	10
	4600.00
	工业
	

	8
	防火服
	一、防火头盔
1.头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、L型导轨及下颏带、悬挂系统、EPS、内衬组成；
2.盔壳由碳纤维复合材料制成；
3.悬挂后部有可调松紧的调节装置；
4.下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节；
5.产品尺寸：盔壳内部：
L号：L长度268mm±2mm，B宽度230mm±2mm，H高度200mm±2mm；
M号：L长度260mm±2mm，B宽度222mm±2mm，H高度198mm±2mm。
6.悬挂带可调节长度为505mm～580mm，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸；
7.头盔两侧设有L型导轨：L型导轨固定在护耳上方。导轨卡设点设置：双卡设点8组，单卡设点3个。其中导轨的L形结构的长边上间隔设置7组双卡设点，L形结构的短边上间隔设置1组双卡设点和3个单卡设点，用来固定手电、护目镜等及其他辅件，用阻燃PC/ABS树脂注塑成型；
8.头盔佩戴装置稳定性：头盔不应从头模上脱落；
9.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5S内自熄，且不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象；
10.头盔成品的总重量≤800g。
二、防护头套
1.采用间位芳纶、改性腈纶及莱赛尔等纤维混纺，整体性能符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准规定的要求；
2.阻燃性能（面料性能）：损毁长度不应大于100mm；
3.续燃时间（经向、纬向）不应大于2s，且不应有熔融，滴落现象；
4.抗起球性能（面料性能）：起球等级不应低于3级；
5.甲醛含量（面料性能）：甲醛含量不应大于75mg/kg；
6.质量（整体性能）：头套的质量不应大于300g。
三、防火服
1.符合GB/T 33536-2017《防护服装 森林防火服》标准要求；
2.面料颜色：橘红色，纤维含量：芳纶100%，具有防静电、防水、阻燃性能；
★3.洗涤50次后续燃时间（s）：T≤0.1，W≤0.1；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★4.洗涤50次后阴燃时间（s）：T≤0.1，W≤0.1；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★5.洗涤50次后损毁长度（mm）：T≤50，W≤50；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
6.熔融滴落：无；
★7.热防护系数（TPP(kW·s/m²)）：≥265；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★8.洗涤50次后断裂强力（N）：T≥1300、W≥1200；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
9.洗涤50次后撕破强力（N）：T≥170、W≥160； 
10.耐洗色牢度（级）：原样变色≥4、涤布沾色≥4、棉布沾色≥4； 
11.耐水色牢度（级）：原样变色≥4、涤布沾色≥4、棉布沾色≥4； 
12.耐摩擦色牢度（级）：干摩擦≥4、湿摩擦≥4； 
13.耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4、涤布沾色≥4、棉布沾色≥4； 
14.耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4、涤布沾色≥4、棉布沾色≥4； 
15.耐光色牢度（级）≥4； 
16.单位质量面积（g/m²）：≤210； 
★17.单衣片接缝强力（N）≥230，裤后裆接缝强力（N）≥670，缝纫线单线强力（N）≥12.5；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
18.甲醛含量：无； 
19.ph值：在5.0-8.0之间；
20.面料热稳定性（260℃±5℃）%：T≤1.0、W≤1.0； 
21.成品水洗尺寸变化率（%）：领大≥-1.0、胸围≥-2.0、衣长≥-2.5、腰围≥-1.0、裤长≥-2.5；
22.服装胸前单边门襟采用三层设计，隔热效果好；左右胸带有隐藏式口袋，口袋门设有金属拉链，所有金属拉链均必须设有内襟掩饰，不允许与皮肤直接接触；左手臂处自带1块“森林防火”毛面魔术贴臂章；右手臂设有口袋及自带1块可按采购人要求印字的毛面魔术贴；左前胸带悬挂袢及自由固定收紧式对讲机挂带，右前胸自带1块可按采购人要求印字的毛面魔术贴；大腿面部采用耐磨菱形格加强面料加固缝制；
23.前胸、后背、双臂、腿部有醒目的反光条；能清晰识别队员在烟雾和夜间工作中的具体方位； 
24.全套收紧；领口紧(采用魔术贴收紧)；袖口双重紧(采用魔术贴及松紧带收紧)；裤口紧(采用金属弹簧扣调节松紧，调节范围≥0-8cm)； 裤腰自由调节大小(采用松紧带调节大小）；
25.衣服背部：采用风琴折皱方式制作(保证扑火队员运动时宽松）；
26.补强处理：肘、膝部应采用磨层加厚处理；
27.全套拉链不小于5号；
28.衣服后背可根据用户要求烫字。
四、腰带
1.腰带由钎套、钎插头、打气眼的带体、带箍及带尾包头组成；
2.带体两端热切割后，分别由尼龙带尾包头扣合固定，然后将钎插头、钎套通过带箍与带体穿合而成；
3.带体颜色为橘红色。
五、手套
1.颜色：橘红色；
2.外层面料：100%采用芳纶，里层面料：采用阻燃棉柔软舒适；
3.洗涤50次后续燃时间（s）：T≤0.1，W≤0.1；洗涤50次后阴燃时间（s）：T≤0.1，W≤0.1；
4.损毁长度（mm）：T≤25，W≤25；
5.断裂强力（洗涤50次后）≥2000N，撕破强力（洗涤50次后）≥250N；
6.甲醛含量：无，热稳定性≤1.0%，PH值6.0-7.0；
7.热防护系数TPP KW.S/㎡≥290N。
8.缝纫线：单线强力≥18N，颜色与面料同色；
9.手掌面料的耐烧性能现象：明火持续燃烧面料10秒后表面无明显变化，且无熔融、脱落、破损和燃烧现象；
10.反光带：阻燃反光带，应360度无缺角环绕身体；
11.附件及辅料：非阻燃材料必须有阻燃面料掩襟；金属部件不直接接触皮肤；
12.款式：五指式；
13.阻燃手套具有纯芳纶面料阻燃收紧条，可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护。
六、防火靴
1.整体外观：森林消防鞋应由防滑橡胶大底、鞋外帮、底内防刺穿层、透气排汗的鞋垫、可调节松紧的绑带等部分组成； 
2.鞋底采用全原生橡胶材料，内部具有覆盖全底的气垫，以实现缓冲、助力、舒适功能，底部耐穿刺性能：采用柔性耐穿刺材料，全底覆盖。具有主动强制换气功能，踩踏行走时自动进行呼吸换气，使鞋内外空气强制交换，实现防湿、排汗、去臭功能。出气孔换气孔位于鞋底两侧，具有单向逆止性，只出不进；
3.气垫层：森林消防鞋底部防刺穿层之上，有可换气的气垫层，具有行走换气功能；
4.氧指数：皮革≥48%，阻燃面料≥32%；
5.换气性能：≥800升/万歩； 
6.防水性能：皮革：静态水压1961Pa，3h 不透水，面料：静态水压 1961Pa，3h 不透水；
7.鞋底硬度：69-71 邵尔A； 
8.面料阻燃性能：续燃时间：经向≤1s、纬向≤1s，阴燃时间：经向≤1s、纬向≤1，损毁长度：经向≤25mm、纬向≤25mm。皮革阻燃性能：续燃时间：经向≤1s、纬向≤1s，阴燃时间：经向≤1s、纬向≤1s，损毁长度：经向≤25mm、纬向≤25mm；
9.气孔：森林消防鞋底部两侧均设有正压排气孔；
10.大底与帮面缝制：森林消防鞋的橡胶大底与帮面结合采用胶粘 和线缝同用的方法； 
11.质量：森林消防鞋的整双最大码最小重量≤1.1kg。
	套
	120
	450.00
	工业
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	防火应急包
	一、应急包
1.颜色：橘红色、数码迷彩色、灰色等多种选择（并可根据用户需求定制）；
2.容量：≥75升；
3.款式：可手提、可双肩背负设计；
4.带有防撕裂结构及反光条，同时具备优异的防水防雨性能；
5.应急包洗涤后的阻燃性能应符合以下要求：
5.1(洗涤50次后)续燃时间：T：≤0s，W：≤0s； 
5.2(洗涤50次后)阴燃时间：T：≤0s，W：≤0s；
5.3损毁长度：T：≤25mm，W：≤25mm；
★5.4(洗涤50次后) 面料断裂强力：T：≥1600N，W：≥1400N；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
★5.5(洗涤50次后) 面料撕破强力：T：≥160N，W：≥120N；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）；
5.6单位面积质量（g/m²）：≤210；
5.7水洗尺寸变化率%：T：-1.5～+1.5，W：-1.5～+1.5；
5.8甲醛含量/（mg/kg）≤75；
5.9 PH值 5.0-7.0；
5.10耐光色牢度级：≥4级；
5.11耐洗（变色/沾色）：≥4/3-4级；
5.12耐水（变色/沾色）：≥4/3-4级；
5.13耐干摩擦：≥3-4级；
5.14耐湿摩擦：≥3级；
6.内部结构：多层隔舱设计，便于分类装纳个人防护装备及以下其他小件物品；
7.应急包可根据用户要求印字。
二、手电筒
1.额定电压：DC3.7V，额定功率：≥3W；                        2.手电设有强光、工作光、频闪三种工作模式；                        
3.充电时间：≤6h；                                              4.重量：≤90g。
三、毛巾
1.材质成分：100%棉；                                                                                                                            2.产品规格：72*34CM；                                                                                                                      3.产品重量：100g±5。                                          四、水杯
1.材质：304不锈钢内胆；
2.容量：500mL；   
3.外盖可以当杯子用，内盖一键按压出水，环形设计，防滑防烫；  
4.保温时长≥12小时。
五、雨伞
1.类型：三折自动伞；
2.伞布：碰击布；
3.伞架材质：钢+玻纤；
4.伞骨数量：≥10根；
5.打开方式：一键全自动。
	套
	150
	300.00
	工业
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	森林灭火拖把（二号工具）
	1.手柄材质：≥Φ2.5*150cm（蜡木），柔韧性非常好（可弯曲50°以上不断），扑火过程中打不断、踩不折； 
2.扑火带尺寸：≥620*20mm； 
3.扑火带数量：≥18条； 
4.扑火带材质为加强棉线橡胶条组成拍头，用双抱箍（钢条加螺帽紧固）与手柄连接，牢固耐用；
5.工具质量：≤2.2kg。
	把
	1000
	28.00
	工业
	


三、报价要求
1.本项目采用总价报价，投标总价不得超过本项目的预算金额，分项报价不得超过各分项的单价限价。
本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为69%，价格分值占总分值的权重为31%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分（69分）

	技术参数及要求
	评标委员会根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分： 
1.“★”号条款为关键指标项，每满足一条得1.5分，共26项，共计39分。 
注：以投标响应表及招标文件中要求提供的证明材料作为评审依据。
	0-39分

	
	管理体系认证
	供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：
质量管理体系认证；
环境管理体系认证；
职业健康管理体系认证；
每提供一项得1分，全部提供得3分。
注：响应文件中提供上述证书扫描件，还需提供全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图，缺任意证明材料不得分。证书状态为“有效”。
	0-3分

	
	投标人业绩
	自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有货物需求中标注“▲”的供货安装业绩，每个业绩得4分，最高得12分。
注：
1.上述业绩产品名称不作限定，投标人提供与核心产品同类的予以计分。
2.每份业绩须完整提供：合同和验收合格资料扫描件，否则该业绩不予认可。
3.若合同无法明确体现签订时间、供货内容等关键评审信息，须另行提供业主单位加盖公章的佐证材料，未按要求补充的，业绩无效。
4.业绩中产品须与本次所投产品同品牌同类型，可不同型号。
	0-12分

	
	供货安装方案
	由评标委员会根据投标人提供的供货安装方案（包括但不限于包装防护、到货通知、运输保障）等情况进行综合评分： 
方案内容详实、表述清晰，可行性、实用性、针对性强，得5分；
方案内容完整、表述较清晰，可行性、实用性、针对性较强，得3分；
方案内容简单，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
方案不可行或未提供不得分。
	0-5分

	
	售后维保方案
	由评标委员会根据投标人提供的售后维保方案（包括但不限于质量保证、日常管理及巡检、培训方案、售后服务、售后服务承诺、风险和应急预案及保障能力）等情况进行综合评分：
方案内容详实、表述清晰，可行性、实用性、针对性强，得5分；
方案内容完整、表述较清晰，可行性、实用性、针对性较强，得3分；
方案内容简单，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
方案不可行或未提供不得分。
	0-5分

	
	质量保障方案

	由评标委员会根据投标人提供的质量保障方案（包括但不限于货源质量把控、出厂严格质检、不合格品处置）等情况进行综合评分：
方案内容详实、表述清晰，可行性、实用性、针对性强，得5分；
方案内容完整、表述较清晰，可行性、实用性、针对性较强，得3分；
方案内容简单，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
方案不可行或未提供不得分。
	0-5分

	价格分
（31分）

	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分31分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×31％×100








第 1 页 共 15 页

